　　　　別記3－1

**屋内貯蔵所（平家建）点検表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 点　　検　　項　　目 | | | 点　　検　　内　　容 | 点　検　方　法 | 点検結果 | 措置年月日  及び措置内容 |
| 保　　安　　距　　離 | | | 保安物件新設等の有無 | 目視（該当物件がある場合は実測） |  |  |
| 代替措置の塀又は壁体の損傷 の有無 | 目視 |  |  |
| 保　　有　　空　　地 | | | 許可外物件存置の有無 | 目視 |  |  |
| 建築物等 | 壁　柱、はり及び屋根 | | 亀裂、損傷等の有無 | 目視 |  |  |
| 防　火　戸 | | 変形、損傷の有無及び閉鎖機 能の適否 | 目視 |  |  |
| 床　　　　　　　面 | | 滞油、滞水等の有無 | 目視 |  |  |
| 亀裂、損傷、くぼみ等の有無 | 目視 |  |  |
| 照　　明　　設　　備 | | 損傷の有無 | 目視 |  |  |
| ためます及び排水溝 | | | 亀裂、損傷等の有無 | 目視 |  |  |
| 滞油、滞水、土砂等の堆積の 有無 | 目視 |  |  |
| 架　　　　台　　　　等 | | | 変形、損傷の有無及び固定状況の適否 | 目視 |  |  |
| 落下防止装置の適否 | 目視 |  |  |
| 換気・排出設備等 | | | 給排気のダクト等の変形、損 傷の有無及び固定状況の適否 | 目視 |  |  |
| 引火防止網の損傷及び目づま りの有無 | 目視 |  |  |
| 防火ダンパー損傷の有無及び 機能の適否 | 目視（機能の適否については手動確認） |  |  |
| ファンの作動状況の適否 | 作動確認 |  |  |
| 可燃性蒸気警報装置の作動状況 | 作動確認 |  |  |
| 冷　房　装　置　等 | | | 損傷の有無 | 目視 |  |  |
| 機能の適否 | 作動確認 |  |  |
| 電　　気　　設　　備 | | | 配線及び機器の損傷の有無 | 目視 |  |  |
| 機能の適否 | 作動確認 |  |  |
| 避　　雷　　設　　備 | | | 突針部の損傷及び取付け部の ゆるみ等の有無 | 目視 |  |  |
| 避雷導線の断線及び壁体等と の接触の有無 | 目視 |  |  |
| 接地抵抗値の適否 | 接地抵抗計による測定 |  |  |
| 標　識、　掲　示　板 | | | 取付状況、記載事項の適否及 び損傷、汚損の有無 | 目視 |  |  |
| 消火設備 | | 消　　　火　　　器 | 位置、設置数、外観的機能の 適否 | 目視 |  |  |
| 消火器以外の消火設備 | 消火設備点検表による。 | |  |  |
| 警報設備 | | 自動火災報知設備 | 自動火災報知設備点検表による。 | |  |  |
| 自動火災報知設備以外の警報設備 | 損傷の有無 | 目視 |  |  |
| 機能の適否 | 作動確認 |  |  |
| そ　　　　の　　　　他 | | |  |  |  |  |